附件8

[bookmark: _Toc1193742413]危险性较大的分部分项工程执法措施清单
	序号
	抽查项目
	抽查事项
	抽查方法
	问题情形
	处置对象
	处置措施
	行政处罚依据

	一
	综合管理
	（一）施工单位取得安全生产许可证情况。
	1.抽查专业分包报审资料中，专业分包单位的安全生产许可证。
2.项目同阶段有多个分包施工单位的，应抽查不少于2个施工单位。
	分包单位未取得安全生产许可证。
	总包单位
	责令停工+扣分（SG3-8）+启动行政处罚
	《建设工程质量管理条例》第六十二条

	
	
	
	
	
	分包单位
	责令停工+红色警示（附件9第1条）+启动行政处罚
	《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十四条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+扣分（JLZJ5-2）+黄色警示（第4条）+启动行政处罚
	《建设工程安全生产管理条例》第五十七条

	
	
	（二）项目办理开工手续情况。
	1.抽查主管部门颁发的批准开工的相关证照、文件。
2.抽查施工范围与批复的一致性。
	未取得开工手续已开工。
	建设单位
	责令停工+黄色警示（第1条）+启动行政处罚
	《建设工程质量管理条例》第五十七条

	
	
	
	
	
	施工单位
	责令停工+启动行政处罚
	《深圳市建设工程质量管理条例》第六十九条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+启动行政处罚
	《深圳市建设工程质量管理条例》第七十条

	
	
	
	
	超出开工手续允许施工范围
	建设单位
	责令停工+黄色警示（第1条）
	/

	
	
	
	
	
	施工单位
	责令停工
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改
	/

	
	
	（三）施工单位专职安全生产管理人员配备情况。
	1.抽查项目组织机构或任命文件，核查配置数量是否满足要求。
2.抽查专职安全生产管理人员的证件。
3.项目同阶段有多个施工单位（含总包、分包）的，应抽查不少于2个施工单位。
	配备数量不满足最低标准要求。
	施工单位
	责令整改+黄色警示（第3条）+
扣分（SG10-3）+启动行政处罚
	《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十三条、《安全生产法》第九十七条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+扣分（JL5-2）+启动行政处罚
	《建设工程安全生产管理条例》第五十七条

	
	
	（四）施工单位项目经理在岗履职情况。
	1.抽查近1个月i深建实名制平台考勤记录。
2.抽查项目安全检查记录等履职资料。
3.项目同期有多个施工许可手续的，应抽查不少于2个项目经理履职情况。
	检查当日不在岗且无请假手续。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	i深建两制系统打卡不满足要求（近1个月考勤次数不得少于当月施工时间的80%）。
	施工单位
	责令整改+黄色警示（第1条）+扣分（SGXM3-1）
	《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》第十二条

	
	
	
	
	项目有关履职资料显示，违反法律法规有关履行安全管理规定的。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第1条）+扣分（SGXM3-1）+启动行政处罚
	《安全生产法》第九十六条；《建设工程安全生产管理条例》第六十六条；《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（部令第37号）第三十五条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+扣分（JL5-2）+启动行政处罚
	《建设工程安全生产管理条例》第五十七条

	
	
	（五）监理单位项目总监在岗履职情况。
	1.抽查近1个月I深建实名制平台考勤记录。
2.抽查项目安全检查记录等履职资料。
3.项目同期有多个施工许可手续的，应抽查不少于2个项目总监履职情况。
	检查当日不在岗且无请假手续。
	监理单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	项目有关履职资料显示，违反法律法规有关履行安全管理规定的。
	监理单位
	责令整改+黄色警示（第1条）+启动行政处罚
	《安全生产法》第九十六条；《建设工程安全生产管理条例》第五十七条；《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（部令第37号）第三十五条

	
	
	（六）《施工组织设计》编制审批情况。
	抽查《施工组织设计》编制、审批、审查程序的合规性。
	签字签章不齐全。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	签字签章不符合要求。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	未编制《施工组织设计》。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM1-4）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改
	/

	
	
	（七）《监理规划》编制审批情况。
	抽查《监理规划》编制、审批程序的合规性。
	签字签章不齐全。
	监理单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	签字签章不符合要求。
	监理单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	未编制《监理规划》。
	监理单位
	责令整改+扣分（JL5-6）
	/

	
	
	（八）安全生产责任险、工伤保险办理情况。
	抽查施工单位安全生产责任险购买凭证。
	未提供购买凭证。
	施工单位
	责令整改+启动行政处罚
	《安全生产法》第一百零九条

	
	
	
	抽查工伤保险购买凭证。
	未提供购买凭证。
	施工单位
	责令整改+移交社会保险行政部门
	《工伤保险条例》第六十二条

	
	
	（九）安全生产标准化自评工作开展情况。
	抽查近30天自评表及广东省标准系统中近3个月上传记录。
	近30天自评表不符合要求。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	广东省标准系统的近3个月的上传记录不符合要求。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	（十）极端天气“一预案两台账”建立情况。
	抽查人员疏散转移预案、人员疏散转移台账和建筑起重机械台账。
	无相关预案或台账的。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG5-4）
	/

	
	
	
	
	预案和台账与现场严重不符的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG3-7、SGXM10-4）
	/

	
	
	（十一）定期开展安全检查情况。
	1.抽查近期“三层三级”安全检查情况。
2.抽查近期其他安全检查情况。
	建设单位未按规定组织安全检查，或安全检查资料弄虚作假。
	建设单位
	责令整改+黄色警示（第4条）
	/

	
	
	
	
	监理单位未按规定组织安全检查，或安全检查资料弄虚作假。
	监理单位
	责令整改+黄色警示（第3条）+扣分（JL3-4、JLZJ10-5、JLZY10-3）
	/

	
	
	
	
	施工单位未按规定组织安全检查，或安全检查资料弄虚作假。
	施工单位
	责令整改+黄色警示（第4条）+扣分（SGXM3-4、SGZZ10-1）
	/

	二
	作业人员管理
	（十二）作业人员三级教育和安全技术交底情况。
	选定不少于3名现场作业人员，调取选定人员的教育和交底资料。
	教育和交底资料签字不全或弄虚作假的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGZY3-3、SGZZ5-2）
	/

	
	
	
	
	无教育和交底资料的。
	施工单位
	责令整改+黄色警示（第5条）+扣分（SGXM3-5）+启动行政处罚
	《安全生产法》第九十七条

	
	
	（十三）特种作业人员持证上岗情况。
	选定不少于1名现场特种作业人员，检查特种作业人员证书。
	未取得特种作业人员证书的。
	施工单位
	责令整改+红色警示（附件9第2条）+扣分（SG3-11、SGXM3-5）+启动行政处罚
	《安全生产法》第九十七条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+扣分（JLZJ5-2）
	/

	
	
	
	
	特种作业人员证书过期等情形。
	施工单位
	责令整改
	/

	三
	实名制管理
	（十四）施工单位从业人员i深建实名制平台登记和考勤情况。
	抽查不少于3名作业人员i深建实名制平台登记和当日考勤记录。
	作业人员未在i深建实名制平台登记或无当日考勤记录。
	总包单位
	责令整改+黄色警示（第6、30条）
	/

	
	
	（十五）施工单位从业人员进场前参加入门级产业工人培训情况。
	抽查不少于3名作业人员的入门级产业工人培训记录。
	作业人员无入门级产业工人培训记录。
	总包单位
	责令整改
	/

	四
	危大工程管理(行为）
	（十六）危大工程安全管理档案及施工单位现场危大工程公告情况。
	1.抽查监理、施工单位正在实施的危大工程安全管理档案建立情况。
2.抽查现场正在实施的危大工程公告情况及安全警示标志设置情况。
	未建立安全管理档案的。
	施工单位
	责令整改+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条

	
	
	
	
	安全管理档案不符合规定要求的。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	现场未公告危大工程，未设置安全警示标志的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM1-8）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十三条、《建设工程安全生产管理条例》第六十二条、《安全生产法》第九十九条

	
	
	（十七）危大工程专项施工方案编审、论证情况。
	抽查现场正在实施的危大工程专项施工方案编制、审核、审查、论证（超过一定规模的）手续。
	未编制审核危大工程专项施工方案的。
	施工单位
	责令停工+红色警示（附件9第3条）+扣分（SG10-4、SGZY10-3、SGXM10-5）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十二条

	
	
	
	
	危大工程内容变更，相应安全施工技术方案或安全措施未作修改的。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG10-4）
	/

	
	
	
	
	超过一定规模的危大工程专项施工方案未进行专家论证的或未根据专家论证报告进行修改的。
	施工单位
	责令停工+红色警示（附件9第3条）+扣分（SG5-14、SGZY5-3、SGXM10-5）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条

	
	
	
	
	监理单位未审查危大工程专项施工方案的。
	监理单位
	责令停工+黄色警示（第6条）+扣分（JL5-8、JLZJ5-1、JLZY5-8）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十六条

	
	
	（十八）危大工程监理实施细则编制情况。
	抽查现场正在实施的危大工程监理实施细则编制审批情况。
	未编制监理实施细则的。
	监理单位
	责令整改+黄色警示（第7条）+扣分（JL3-3）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条

	
	
	
	
	监理实施细则与工程实际不符的。
	监理单位
	责令整改+扣分（JLZY5-1）
	/

	
	
	（十九）危大工程施工安全技术交底情况。
	抽查现场正在实施的危大工程施工安全技术交底情况。
	未向施工现场管理人员进行方案交底和对作业人员进行安全技术交底的。
	施工单位
	责令整改＋黄色警示（第5条）+扣分（SGXM5-12、SGZZ5-2）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十三条

	
	
	
	
	方案交底和安全技术交底不符合要求的。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	（二十）危大工程组织实施工作情况。
	抽查现场正在实施的危大工程的近期施工监测记录、带班记录、专项巡视检查等资料。
	节假日期间危大工程施工，施工单位企业班子成员（外地企业为驻深机构班子成员）未带班指挥、带队巡查的。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGZY3-1）+黄色警示（第2条）
	/

	
	
	
	
	危大工程施工期间，项目经理未在现场带班的。
	施工单位
	责令整改＋扣分（SGXM5-12）+黄色警示（第10条）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条

	
	
	
	
	危大工程施工期间，监理单位未实施专项巡视检查的。
	监理单位
	责令整改＋扣分（JL5-1、JLZJ3-1、JLZY3-6）+黄色警示（第8条）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条

	
	
	
	
	监理单位对施工单位拒不执行整改或停止施工要求情况，未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告的。
	监理单位
	责令整改＋扣分（JLZJ5-5）+黄色警示（监理单位第5条）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十六条

	
	
	（二十一）危大工程施工应急管理情况。
	抽查危大工程施工应急预案、应急演练记录。
	未编制应急预案或按要求组织演练的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG5-4、SGXM3-13）
	/

	
	
	（二十二）危大工程工序验收或者中间验收情况。
	抽查现场正在实施的需要组织工序验收或者中间验收的危大工程。
	未经验收合格进入下一道工序施工的。
	施工单位
	责令停工+红色警示（附件9第4条）、黄色警示（强化红色警示惩戒十条第4条规定情形的外的，施工单位第10条）＋启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五、三十七条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令停工＋黄色警示（第8条）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条

	
	
	
	
	验收程序不符合要求的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM5-5）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改＋扣分（JLZJ5-7）
	/

	
	
	（二十三）危大工程按规定委托第三方监测单位进行监测情况。
	抽查深基坑、高边坡、暗挖隧道等监测方案、监测报告等资料。
	建设单位未委托第三方监测单位进行监测的。
	建设单位
	责令停工+黄色警示（第8条）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十九条

	
	
	
	
	受委托第三方监测单位未按规定编制监测方案的。
	监测单位
	启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十八条

	
	
	
	
	受委托第三方监测单位未按监测方案要求开展监测工作的。
	监测单位
	启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十八条

	
	
	
	
	受委托第三方监测单位发现监测异常未及时报告的。
	监测单位
	启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十八条

	
	
	（二十四）危大工程监测数据超出预警值或控制值处置情况。
	抽查深基坑、高边坡、暗挖隧道等危大工程的近期监测报告及处置情况等资料。
	超出预警值建设单位未按规定进行处置的。
	建设单位
	责令整改＋黄色警示（第8条）
	/

	
	
	
	
	超出控制值建设单位未按规定进行处置的。
	建设单位
	责令停工+黄色警示（建设单位第8条）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十九条

	
	
	（二十五）地下工程施工前周边房屋安全影响评估情况。
	1.抽查建设单位委托专业机构进行评估情况。
2.抽查地下工程周边房屋安全影响评估报告。
	建设单位未按规定委托专业机构进行安全评估的。
	建设单位
	责令停工+启动行政处罚
	《深圳市房屋安全管理办法》第四十四条

	
	
	
	
	房屋安全影响评估报告不符合相关要求的。
	建设单位
	责令整改
	/

	五
	基坑及高边坡
	（二十六）基坑工程施工对毗邻重要建（构）筑物和地下管线的影响。
	1.抽查基坑设计、施工方案、周边环境调查资料、基坑及周边环境第三方监测资料。
2.踏勘基坑工程周边情况。
3.抽查专项防护措施资料。
	因基坑施工导致基坑临近重要建（构）筑物变形超监测控制值的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM3-14）
	/

	
	
	
	
	因基坑施工导致重要建（构）筑物及地下管线明显沉降开裂的。
	施工单位
	责令整改+黄色警示（第12条或28条）+扣分（SGXM3-14）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JLZJ5-5）
	/

	
	
	
	
	基坑施工导致重要建（构）筑物及地下管线明显沉降开裂的，未采取专项防护措施。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第12条或28条）+扣分（SGXM3-14）+启动行政处罚
	《建设工程安全生产管理条例》第六十四条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+黄色警示（第5条）+扣分（JLZJ5-5）
	/

	
	
	
	
	
	设计单位
	如有责任，责令整改+扣分（SJ5-4）
	/

	
	
	
	
	
	建设单位
	责令整改，逾期不整改的责令停工+启动行政处罚
	《深圳经济特区建设工程施工安全条例》第四十七条

	
	
	（二十七）基坑开挖条件验收情况。
	1.抽查基坑开挖条件验收组织情况。
2.抽查基坑开挖验收条件与现场实际的符合情况。
	已进行了基坑开挖条件验收，但现场基坑开挖条件不符合要求的。

	施工单位
	责令停工+黄色警示（第10条）+扣分（SGXM3-14）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+扣分（JLZJ5-7）
	/

	
	
	
	
	未进行基坑开挖条件验收已进行基坑开挖的。


	施工单位
	责令停工+红色警示（附件9第10条）+启动行政处罚+扣分（SGXM3-14）
	《危险性较大分部分项工程管理规定》第三十五条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+黄色警示（第3条）+扣分（JLZJ5-7）
	/

	
	
	（二十八）基坑土方开挖情况。
	现场抽查基坑开挖情况，与土方开挖方案进行比对。
	土方开挖分层厚度、分段长度、开挖坡度等不符合要求的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGZZ5-4）
	/

	
	
	
	
	上一道锚杆（索）、土钉未完成检测就进行下部土方开挖的。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第11条）+扣分（SGXM3-3）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+扣分（JLZJ3-1）
	/

	
	
	
	
	上一道支撑或锚杆（索）未施工完成就进行下部土方开挖的。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第11条）+扣分（SG5-1、SGXM5-2）+启动行政处罚
	《危险性较大分部分项工程管理规定》第三十五条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+黄色警示（第3条）+扣分（JLZJ3-1）
	/

	
	
	（二十九）基坑坍塌风险预兆处理情况。
	抽查基坑现场渗漏水、流土、管涌等情况。
	基坑侧壁出现多处渗漏水的。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	基坑侧壁未及时按设计要求喷护的。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	基坑侧壁出现大量漏水、流土；基坑底部出现管涌；桩间土流失孔洞深度超过桩径等坍塌风险预兆的。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM3-14)
	/

	
	
	
	
	基坑侧壁出现大量漏水、流土；基坑底部出现管涌；桩间土流失孔洞深度超过桩径等坍塌风险预兆，未及时处理的。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第11条）+扣分（SGXM3-4）+启动行政处罚
	《危险性较大分部分项工程管理规定》第三十五条

	
	
	（三十）基坑施工防地面坍塌隐患排查情况。
	施工过程中基坑侧壁出现大量漏水、流土，基坑底部出现管涌，桩间土流失等情况的，抽查地面空洞探测记录。
	无空洞探测记录的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM3-14）
	/

	
	
	
	
	未采取措施处理探测出的空洞的。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	（三十一）边坡开挖及截排水。
	抽查边坡现场开挖、截排水施设。
	边坡开挖工况与设计及施工方案不符的。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第7条）+扣分（SG5-1、SGXM10-5）+启动行政处罚
	《危险性较大分部分项工程管理规定》第三十五条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+黄色警示（第5条）+扣分（JL5-7、JLZJ5-4）+启动行政处罚
	/

	
	
	
	
	未按设计及施工方案设置临时截排水设施的。
	施工单位
	责令整改
	/

	六
	地下暗挖工程
	（三十二）地下暗挖工程施工对毗邻重要建（构）筑物和地下管线的影响。
	1.抽查地下暗挖工程设计、施工方案、周边环境调查资料、隧道及周边环境第三方监测资料。
2.踏勘地下暗挖工程周边情况。
3.抽查专项防护措施资料。
	因地下暗挖工程施工导致基坑临近重要建（构）筑物及地下管线变形超监测控制值。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM3-14）
	/

	
	
	
	
	因地下暗挖工程施工导致重要建（构）筑物及地下管线明显沉降开裂。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM3-4）+黄色警示（第12条或第28条）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JLZJ5-5）
	/

	
	
	
	
	地下暗挖工程施工导致重要建（构）筑物及地下管线明显沉降开裂，未采取专项防护措施。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第12条或28条）+扣分（SGXM3-14）+启动行政处罚
	《建设工程安全生产管理条例》第六十四条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+黄色警示（第5条）+扣分（JLZJ5-5）
	/

	
	
	
	
	
	设计单位
	如有责任，责令整改+扣分（SJ5-4）
	/

	
	
	
	
	
	建设单位
	责令整改，逾期不整改的责令停工+启动行政处罚
	《深圳经济特区建设工程施工安全条例》第四十七条

	
	
	（三十三）矿山法隧道开挖情况。
	1.抽查施工图纸、专项方案。
2.抽查矿山法掌子面开挖工法、循环进尺、台阶长度等情况。

	矿山法隧道开挖循环进尺、台阶长度不符合要求。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM3-14）
	/

	
	
	
	
	矿山法隧道开挖工法不符合要求。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG5-1、SGXM10-5）+黄色警示（第7条）+启动行政处罚
	《危险性较大分部分项工程管理规定》第三十五条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+扣分（JL5-7、JLZJ5-4）+黄色警示（第5条）+启动行政处罚
	《危险性较大分部分项工程管理规定》第三十六条

	
	
	（三十四）矿山法隧道施工掌子面作业人数管控情况。
	1.抽查专项施工方案对掌子面作业人数管控要求。
2.抽查现场掌子面当班作业人数。
	专项方案未对掌子面作业人数做出不得超过9人的要求。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	掌子面现场当班作业人数超过9人。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	（三十五）矿山法隧道施工超前地质预报情况。
	抽查矿山法隧道施工超前地质预报资料。
	I、II、III级围岩无地质预报资料。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	IV、V、VI级围岩无地质预报资料。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM3-14）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JLZJ5-4）
	/

	
	
	（三十六）盾构法隧道掘进情况。
	1.抽查掘进参数、姿态、地面沉降数据，是否存在异常。
2.抽查盾构机近期掘进记录和第三方监测资料。
	盾构机掘进参数、姿态出现异常。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	地面沉降、地面建筑物沉降等监测数据超控制值，未采取相关措施。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM3-4）+黄色警示（第12条）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JLZJ5-5）
	/

	
	
	（三十七）暗挖隧道通风措施及有害气体检测。
	1.抽查施工掌子面通风措施。
2.抽查有害气体检测记录。
	无有效通风措施或无有害气体检测记录。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGZZ5-4）
	/

	
	
	（三十八）暗挖工程作业面带水施工安全措施。
	1.抽查施工专项方案地下水控制措施。
2.现场抽查作业面地下水控制情况。
	作业面带水施工未采取相关措施或作业面地下水控制措施失效且继续施工。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM3-4）+黄色警示（第7条）+启动行政处罚
	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条）

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+扣分（JLZJ5-5）+黄色警示（第5条）
	/

	
	
	（三十九）暗挖隧道施工防地面塌陷隐患排查。
	1.抽查施工完成后的隧道地面空洞探测记录。
2.抽查施工过程中出现坍塌或监测超控制值等异常情况的空洞探测记录。
	无空洞探测记录。
	施工单位
	责令整改+扣分(SGXM3-4)
	/

	
	
	
	
	未采取措施处理探测出的空洞。
	施工单位
	责令整改+扣分(SGXM3-4)
	/

	七
	岩溶区域地下工程
	（四十）岩溶发育区域专项勘察及岩溶处理专项设计情况。
	1.抽查岩溶发育区专项勘察报告。
2抽查岩溶发育区岩溶处理专项设计文件。
2.对岩溶发育区地质情况有补勘要求的，抽查补勘资料。
	无专项勘察报告或无岩溶处理专项设计。
	建设单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	勘察单位未在勘察文件中说明岩溶发育区可能造成的工程风险。
	勘察单位
	责令整改+启动行政处罚
	《危险性较大分部分项工程管理规定》第三十条

	
	
	
	
	设计单位未在设计文件中提出岩溶发育区保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。
	设计单位
	责令整改+扣分（SJ5-4、SJXM5-4）+启动行政处罚
	《危险性较大分部分项工程管理规定》第三十一条

	
	
	
	
	未按要求落实补勘要求。
	施工单位
	责令停工
	/

	
	
	（四十一）岩溶处理专项施工方案审批论证情况。
	抽查专项施工方案是否经企业技术负责人审批，并组织专家论证。
	专项施工方案未经企业技术负责人审批或专家论证通过。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM10-5）+黄色警示（第7条）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分(JLZJ5-1)
	/

	
	
	（四十二）岩溶处理验收情况。
	抽查基坑开挖、隧道掘进、顶管顶进前是否组织岩溶处理专项验收。
	岩溶处理效果未按设计要求检测或评价。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM5-4）
	/

	
	
	
	
	施工前未组织岩溶处理专项验收。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM5-9）+黄色警示（第10条）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JLZJ5-7）
	/

	八
	涉水地下工程
	（四十三）涉水地下工程水文地质勘察及设计情况。
	1.抽查勘察报告中是否包含水文地质情况。
2.抽查涉水地下工程设计文件。
3.对水文地质情况有补勘要求的，抽查补勘资料。
	水文地质情况缺失或水文地质情况明显不符合实际。
	建设单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	勘察单位未在勘察文件中说明涉水地下工程可能造成的工程风险。
	勘察单位
	责令整改+启动行政处罚
	《危险性较大分部分项工程管理规定》第三十条

	
	
	
	
	设计单位未在设计文件中提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。
	设计单位
	责令整改+扣分（SJ5-4、SJXM5-4）+启动行政处罚
	《危险性较大分部分项工程管理规定》第三十一条

	
	
	
	
	未按要求落实补勘要求。
	施工单位
	责令停工
	/

	
	
	（四十四）涉水地下工程专项施工方案审批论证情况。
	抽查专项施工方案是否经企业技术负责人审批，并组织专家论证。
	专项方案未经企业技术负责人审批或专家论证通过。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM10-5）+黄色警示（第7条）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分(JLZJ5-1)
	/

	



九





	脚手架及模板支架
	（四十五）模板支撑体系搭设情况。
	抽查支模体系基础承载力、杆件质量、立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度等。
	自由端及顶托伸出长度过长；个别立杆间距，横杆步距超过方案要求；部分剪刀撑、竖向斜杆数量不足或设置方式与方案不符；个别拉结抱柱措施不满足方案要求。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	立杆基础承载力不足；架体材质不合格；多处立杆间距、横杆步距超过方案要求；未设置剪刀撑、竖向斜杆；多处拉结抱柱措施不满足方案要求。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JL3-1、JLZJ5-5）
	/

	
	
	（四十六）模板支撑体系水平防护。
	模板支撑高度超过3.5m的架体在第一步架挂设水平兜网，每隔4.5m挂设水平兜网。（图集对应）
	未按照要求挂设水平兜网。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	（四十七）模板支架拆除时混凝土强度。
	1.抽查最近一次拆模混凝土强度试验报告。
	模板支架拆除，混凝土强度未达到设计或规范要求。
	施工单位
	扣分（SG3-7、SGXM3-4）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JL3-1、JLZJ5-5）
	/

	
	
	（四十八）脚手架架体搭设情况。
	1.抽查落地式脚手架和悬挑式脚手架架体搭设是否与施工方案一致（基础承载力、杆件质量、立杆间距、剪刀撑连续性及连墙杆设置等）。
	杆件质量、立杆间距、剪刀撑连续性及连墙杆设置（3处或3处以下）不满足要求。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	脚手架基础承载力不足；连墙杆设置（3处及以上）不满足要求等。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JL3-1、JLZJ5-5）
	/

	
	
	（四十九）脚手架水平防护。
	抽查外脚手架与建筑物之间间隙、层间防护情况。
	间隙未设置水平兜网防护。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	未每隔10米设置硬质防护。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	（五十）附着式升降脚手架方案、检测及验收。
	1.抽查安全专项方案及专家论证。
2.抽查附着式升降脚手架型式检验报告。
3.抽查检测报告及验收记录。
	安全专项方案未进行专家论证。
	施工单位
	责令停工+红色警示（附件9第3条）+扣分（SG5-14、SGZY5-3、SGXM10-5）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条

	
	
	
	
	
	分包单位
	责令停工+红色警示（附件9第3条）+扣分（SG5-14、SGZY5-3、SGXM10-5）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令停工+黄色警示（第6条）+扣分（JL5-8、JLZJ5-1、JLZY5-8）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条

	
	
	
	
	无型式检验报告、未编制专项方案、无检测报告及验收记录。
	施工单位
	责令停工+红色警示（附件9第3条）+扣分（SG10-4、SGZY10-3、SGXM10-5）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十二条

	
	
	
	
	
	分包单位
	责令停工+红色警示（附件9第3条）+扣分（SG10-4、SGZY10-3、SGXM10-5）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十二条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令停工+黄色警示（第6条）+扣分（JL5-8、JLZJ5-1、JLZY5-8）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条

	
	
	（五十一）附着式升降脚手架安全设施。
	1.抽查附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置是否与型式检验报告一致，是否失效或被人为拆除破坏。
	防倾覆、防坠落或同步升降控制装置被人为破坏。


	施工单位
	责令停工+黄色警示（第10条）+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	
	分包单位
	责令停工+黄色警示（第10条）+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	黄色警示（第5条）+扣分（JL3-1、JLZJ5-5）
	/

	
	
	
	
	附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置与型式检验报告不一致。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第10条）+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	
	分包单位
	责令停工+黄色警示（第10条）+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	黄色警示（第5条）+扣分（JL3-1、JLZJ5-5）
	/

	
	
	（五十二）附着式升降脚手架悬臂高度。
	1.抽查脚手架悬臂高度是否大于架体高度的2/5或大于6米。
2.附着式升降脚手架悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米所采取的临时拉接措施是否与方案一致。
	悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米采取临时拉接措施与方案不符。（除提升过程中或初始安装中等特殊情况）
	施工单位
	责令整改+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	
	分包单位
	责令整改+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米未采取临时拉接措施。（除提升过程中或初始安装中等特殊情况）
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第10条）+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	
	分包单位
	责令停工+黄色警示（第10条）+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JL3-1、JLZJ5-5）
	/

	
	
	（五十三）脚手架拆除。
	1.拆除作业是否按方案自上而下逐层进行，分段拆除不应大于两步架（连墙件是否随架体逐层拆除），拆除时是否设置警戒区并派专人监护。
	拆除时未设置警戒区并派专人监护。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGZZ5-4）
	/

	
	
	
	
	连墙件提前拆除。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGZZ5-4）
	/

	
	
	
	
	拆除作业未按方案执行。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM10-4）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JL3-1、JLZJ5-5）
	/

	十
	建筑起重机械
	（五十四）建筑起重机械安装（拆卸）告知、验收及使用登记办理情况。
	抽查在用建筑起重机械“一机一档”资料。
	未办理安装（拆卸）告知手续。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM5-13）+启动行政处罚
	《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十九条

	
	
	
	
	未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM5-13）+启动行政处罚
	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第八条、《安全生产法》第一百零二条

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JLZJ3-3）
	/

	
	
	（五十五）建筑起重机械检查、维护和保养情况及机管员配备情况。
	抽查在用建筑起重机械“一机一档”资料。
	未按规定进行检查、维护和保养；或未留存检查、维护和保养记录。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG5-15、SGZZ3-2）
	/

	
	
	
	
	未设置相应的设备管理机构或配备专职的设备管理人员。
	施工单位
	责令整改+启动行政处罚
	《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十条

	
	
	（五十六）塔式起重机附着情况。
	抽查在用塔式起重机现场附着情况及“一机一档”资料。
	未编制塔式起重机附着工程专项施工方案。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第7条）+扣分（SG10-4、SGZY10-3、SGXM10-5）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+黄色警示（第6条）+扣分（JLZJ5-1）
	/

	
	
	
	
	超过一定规模的塔式起重机附着工程专项方案未组织专家论证。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第7条）+扣分（SG5-14、SGZY5-3、SGXM10-5）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+黄色警示（第6条）+扣分（JLZJ5-1）
	/

	
	
	
	
	第一道附墙后未经检测、验收合格。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM5-13）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JLZJ3-3）
	/

	
	
	
	
	实际附着方式与附着工程专项方案不相符。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第7条）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JLZJ3-3）
	/

	
	
	
	
	附墙框架、附着杆无原制造厂制造证明；或特殊情况下附着杆另行制造的，无专业制造厂开具的制造证明，或制造厂资质等级低于原制造厂。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG3-10）+启动行政处罚
	《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十条

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JLZJ3-3）
	/

	
	
	（五十七）塔式起重机、施工升降机附着间距、悬臂高度。
	抽查在用塔式起重机、施工升降机附着间距、悬臂高度与规范的相符性。
	附着间距不符合规范要求。
悬臂高度不符合规范要求。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG5-18、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JLZJ3-3）
	/

	
	
	（五十八）门式起重机安全管理行为。
	1.抽查门式起重机深圳版防台风说明书及防台风应急预案。
2.抽查门式起重机基础施工方案及验收资料。
3.抽查门式起重机设备管理人员。
	不能出具深圳版防台风说明书或未编制防台风应急预案。
	使用单位
	责令整改+扣分（SG5-15）
	/

	
	
	
	
	门式起重机无单独编制的基础专项施工方案、轨道设置与方案不符或轨道基础未经验收已投入使用。
	总包单位
	责令停工+启动行政处罚
	《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十一条

	
	
	
	
	
	监理单位
	对总监理工程师扣分（JLZJ5-7）
	/

	
	
	
	
	未设置相应有设备管理机构或配备专职的设备管理人员。
	使用单位
	责令整改+启动行政处罚
	《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十条

	
	
	（五十九）门式起重机运行环境。
	1.现场检查门式起重机轨行区安全防护。
2.现场检查门式起重机停机位设置。
3.现场检查门式起重机与临时建筑安全距离。
4.检查同一轨道上两台以上的门（桥）式起重机防碰撞方案及措施。
	门式起重机未设置停机位或停机位标识不清、涂抹遮挡。
	使用单位
	责令整改+对使用单位专职安全员：扣分（SGZZ3-2）
	/

	
	
	
	
	门式起重机轨行空间内有障碍物或轨行区未做安全防护。
	使用单位
	责令整改+对使用单位专职安全员：扣分（SGZZ3-2）
	/

	
	
	
	
	门式起重机端头外两倍高度范围内有板房等临时建筑物。
	使用单位
	责令停工+扣分（SG5-18）
	/

	
	
	
	
	同一轨道上两台以上的门（桥）式起重机未编制防碰撞方案或者防碰撞措施未按照方案落实。
	总包单位
	责令停工+扣分（SG5-18）
	/

	
	
	（六十）门式起重机防风措施。
	1.现场检查门式起重机插销式地锚或牵揽式地锚。
2.现场检查门式起重机电动夹轨器。
3.现场检查门式起重机端部止挡。
4.现场检查门式起重机铁靴、缆风绳等其它防风措施落实情况。
	门式起重机未采用铁靴、缆风绳等防风措施。
	使用单位
	责令整改+扣分（SG5-18）
	/

	
	
	
	
	门式起重机未设置电动夹轨器或电动夹轨器失效。
	使用单位

	责令整改+扣分（SG5-15）

	/

	
	
	
	
	门式起重机未设置插销式地锚或牵揽式地锚。
	使用单位
	责令停工+扣分(SG5-18)+启动行政处罚
	《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十条

	
	
	（六十一）门式起重机实体检查。
	1.现场检查门式起重机起升高度限位器、大车行走限位器和碰撞缓冲器。
2.现场检查门式起重机主体结构、上下楼梯等外观。
	未设置碰撞缓冲器。
	使用单位
	责令停工+对项目经理扣分（SGXM5-14）
	/

	
	
	
	
	现场门式起重机起升高度限位器、大车行走限位器失效。
	使用单位
	责令停工+扣分（SG5-15）
	/

	
	
	
	
	现场检查门式起重机主体结构、上下楼梯等有明显变形或开裂。
	使用单位
	责令停工+扣分(SG5-18)+启动行政处罚
	《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十条

	
	
	
	
	
	监理单位
	对总监理工程师扣分（JLZJ3-3）
	/

	
	
	（六十二）流动式起重机械“一机一档”资料建立情况；现场组装的流动式起重机械验收情况。
	抽查流动式起重机械“一机一档”资料。
	未按“一机一档”制度建立完整的安全技术档案。
检验检测报告不符合要求。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	现场组装的流动式起重机械未经验收合格即投入使用。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM5-13）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JLZJ3-3）
	/

	
	
	（六十三）流动式起重机械现场作业环境；特种作业人员持证情况。
	1.抽查在用的流动式起重机械现场作业环境。
2.抽查现场吊装作业人员证件。
	（1）流动式起重机械就位地点距离基坑或建筑物的安全距离不满足要求。
（2）全部支腿未完全展开，或未采用枕木或钢板垫实。
（3）吊装区域存在变压器、架空电缆或管线未采取防护措施。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG3-7）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JLZJ3-3）
	/

	
	
	
	
	信号司索工未持证上岗。
	施工单位
	责令整改+红色警示（附件9第2条）+扣分（SG3-11、SGXM3-5）+启动行政处罚
	《安全生产法》第九十七条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+黄色警示（第4条）+扣分（JLZJ5-2）
	/

	
	
	
	
	操作司机未持证上岗。
	施工单位
	责令整改+黄色警示（第6条）+扣分（SG3-11、SGXM3-5）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+黄色警示（第4条）+扣分（JLZJ5-2）
	/

	
	
	（六十四）吊装作业行为。
	抽查现场起重吊装作业行为。
	（1）不同种类（长度）物料混合捆扎吊装。
（2）散料吊装未采用专用容器或容器内装的物品过满。
（3）歪拉斜吊或捆绑不牢进行吊装作业。
（4）吊装区域未设立警戒区，无专人值守。
（5）工人在吊物下方或起吊位置附近作业。
	施工单位
	责令整改+黄色警示（第16条）+扣分（SG3-7）
	/

	
	
	
	
	其它“十不吊”行为。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG3-7）
	/

	
	
	（六十五）桩机行走路线、作业环境及地基承载力情况。
	抽查在用的桩机等高耸机械的作业环境。
	行经路线及落位处未采用硬地化、垫钢板等防倾覆措施。
	使用单位
	责令整改+扣分（SG3-7、SGXM3-14）
	/

	
	
	（六十六）索具、吊具使用情况。
	抽查现场起重吊装采用的钢丝绳、吊钩等使用情况。
	（1）钢丝绳有死弯、结构变形、绳芯挤出等情况未更换。
（2）吊钩无防脱绳保险装置。
（3）吊钩挂绳处断面磨损超过原截面10%、吊钩表面存在裂纹、破口未更换。
（4）吊钩有焊补情况。
	使用单位
	责令整改+扣分（SG3-7、SGZZ3-2）
	/

	
	
	（六十七）施工升降机防坠安全器标定情况。
	抽查在用的施工升降机防坠安全器标定日期。
	防坠安全器有效标定期限超过1年。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG5-18）+黄色警示（第14条）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JLZJ3-3）
	/

	十一
	施工机具
	（六十八）钢筋滚笼机安装自动红外监测断电报警装置情况。
	抽查在用的滚笼机，检查是否配备红外监测断电报警装置以及装置是否有效。
	滚笼机未安装红外监测断电报警装置。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第4条）+扣分（SG3-2）
	

	
	
	
	
	红外监测断电报警装置未与滚笼机联动。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG3-2）
	

	
	
	
	
	滚轮机和红外监测断电报警装置之间未设置防止人员进入的封堵措施。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM3-4）
	

	
	
	（六十九）高空升降车作业平台、移动式升降工作平台现场使用情况。
	1.抽查在用的高空作业车或移动升降作业平台的进场报审资料。
2.抽查在用的高空作业车或移动升降作业平台的现场使用情况。
3.操作人员是否持生产厂家出具的操作培训证。
	高空作业车或移动升降作业平台进场未报审。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM1-9）
	

	
	
	
	
	作业人员未配备或未正确使用安全带（安全带未系挂在可靠位置或直接将安全带系挂在作业平台防护栏杆上）。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM3-9）
	

	
	
	
	
	作业人员违章操作（同一作业平台内操作人员超过2个；未将作业平台降至最低位置就进行车辆移动的。）
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第4条）+扣分（SGXM3-4）
	

	
	
	
	
	将升降车作业平台当做起重设备托举材料的。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第4条）+扣分（SGXM3-4）
	

	十二
	拆撑
换撑
	（七十）拆撑换撑安全措施准备情况。
	1.抽查拆撑换撑专项施工方案编审及专家论证结论、安全技术交底记录等。
2.抽查结构换撑构件的设计文件或设计确认文件、变更手续等。
3.抽查换撑构件混凝土强度试块报告。
	拆撑换撑专项施工方案未编审或者未经专家论证通过。
	施工单位
	责令停工+红色警示（附件9第3条）+扣分（SG5-14、SGZY5-3、SGXM10-5）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令停工+黄色警示（第6条）+扣分（JL5-8、JLZJ5-1、JLZY5-8）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条

	
	
	
	
	采用结构构件作为换撑构件而主体设计院未进行复核确认的。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM5-2）
	/

	
	
	
	
	无换撑构件试块检验报告或强度不满足设计要求就开始拆撑。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG5-2）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条

	
	
	（七十一）临时支撑架体搭设情况。
	1.抽查临时支撑架体材质、搭设情况、构造措施。

	架体材质不满足要求。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第7条）
	/

	
	
	
	
	构造措施与方案不一致。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM3-4）
	/

	
	
	
	
	使用高度大于2米的钢马凳。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第7条）
	/

	
	
	（七十二）现场拆撑作业情况。
	1.抽查拆撑顺序、切块大小、转运和吊装方式；
2.抽查防连续倒塌的措施。
	拆撑顺序未按方案要求。
	施工单位
	责令整改+扣分(SGZZ5-4)
	/

	
	
	
	
	切块过大。
	施工单位
	责令整改+扣分(SGZZ5-4)
	/

	
	
	
	
	转运和吊装方式存在安全隐患。
	施工单位
	责令整改+扣分(SGZZ5-4)
	/

	
	
	
	
	未采取防连续倒塌的措施。
	施工单位
	责令整改+黄色警示（第7条）
	/

	
	
	（七十三）切割设备使用安全情况。
	1.抽查切割绳锯突然断裂伤人的防护措施，
2.抽查绳锯外径尺寸。
	绳锯断裂伤害区域未设置有效防护。
	施工单位
	责令整改+扣分(SG5-18)
	/

	
	
	
	
	绳锯外径尺寸已达报废要求仍在使用。
	施工单位
	责令整改+扣分(SG3-9)
	/

	十三
	吊篮工程
	（七十四）吊篮方案、检测验收情况。
	1.抽查吊篮方案审批手续、非标吊篮专家论证手续；
2.抽查在用吊篮的检测报告和验收记录。
	吊篮方案未完成审批手续、非标吊篮无专家论证。


	施工单位
	责令停工+红色警示（附件9第3条）+扣分（SG5-14、SGZY5-3、SGXM10-5）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令停工+黄色警示（第6条）+扣分（JL5-8、JLZJ5-1、JLZY5-8）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条

	
	
	
	
	投入使用的吊篮无检测报告和验收记录。
	施工单位
	责令停工+红色警示（附件9第4条）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令停工+黄色警示（第8条）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条

	
	
	（七十五）吊篮悬挂机构。
	1.抽查吊篮支架设置楼层。
2.抽查前支架是否违规支撑在女儿墙上或挑檐边缘（未纳入非标吊篮范围），配重是否按规定设置并有防止移动的措施。
	吊篮配重未设置防止移动的措施。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	吊篮配重未按规定设置。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	吊篮悬挂机构前支架设置不符合要求（未纳入非标吊篮范围）
	施工单位
	责令整改+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	（七十六）安全钢丝绳、安全锁、防冲顶装置。
	1.安全钢丝绳是否独立于工作钢丝绳设置；
2.安全绳是否固定在建筑物可靠位置上并不得与吊篮上任何部位有连接。
3.安全锁、防冲顶装置是否有效；
	安全钢丝绳未独立于工作钢丝绳设置。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	安全绳未固定在建筑物可靠位置上并不得与吊篮上任何部位有连接。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	安全锁、防冲顶装置缺失。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	安全锁、防冲顶装置失效。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	（七十七）吊篮作业人员是否违规超过2人。
	1.抽查正在作业中的吊篮人数。
	正在作业中的吊篮人数超过2人。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第18条）+扣分（SG5-19、SGXM3-15）
	/

	
	
	（七十八）幕墙安装移动吊车方案、检测及验收。
	1.抽查施工方案、专家论证手续、检测报告；

	幕墙安装移动吊车无施工方案、未完成专家论证手续、无检测报告
	施工单位
	责令停工+红色警示（附件9第3条）+扣分（SG10-4、SGZY10-3、SGXM10-5）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十二条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令停工+黄色警示（第6条）+扣分（JL5-8、JLZJ5-1、JLZY5-8）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条

	十四
	屋面突出结构
	（七十九）现浇屋面突出结构物危险性评估情况。
	1.现浇屋面突出结构物的高度超过4米的、投影范围是否超出屋面轮廓线的、浇筑混凝土时存在向屋面外偏心的，应按照“超过一定规模危险性较大的分部分项工程”编审专项施工方案并经专家论证通过。
	未编审专项施工方案或者未经专家论证通过的。
	施工单位
	责令停工+红色警示（附件9第3条）+扣分（SG5-14、SGZY5-3、SGXM10-5）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令停工+黄色警示（第6条）+扣分（JL5-8、JLZJ5-1、JLZY5-8）+启动行政处罚
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条

	
	
	（八十）支撑架体搭设情况。
	1.抽查临时支撑架体材质、搭设情况、构造措施。
2.支模架体高宽比。
3.是否借用外架立杆作为支模立杆。
	架体材质不满足要求、未按方案搭设，或构造措施不到位。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第7条）
	/

	
	
	
	
	支模架体高宽比大于1﹕1。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGZZ5-4）
	/

	
	
	
	
	支模架体搭设借用外架立杆。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第7条）+扣分
	/

	
	
	（八十一）超规模危大工程的屋面突出结构物浇筑顺序、抱拉措施。
	1.浇筑顺序。
2.抱拉措施。
3.先浇的竖向构件的强度。
	浇筑顺序不满足要求。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第7条）
	/

	
	
	
	
	抱拉措施不符合施工方案要求。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGZZ5-4）
	/

	十五
	轨行区作业安全
	（八十二）轨行区管理落实情况。
	1.抽查轨行区管理方案、轨道作业车或盾构水平运输车管理方案。
2.现场抽查轨行区封闭、入口管理情况。
	无相应方案的。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM3-14）
	/

	
	
	
	
	轨行区封闭不完善、防护措施不到位、车档固定不牢、请销点记录不完整的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGZZ5-4）
	/

	
	
	（八十三）轨道作业车司机持证上岗情况。
	抽查轨道作业车司机上岗作业证件。
	司机未持上岗作业证件的。
	施工单位
	责令整改+黄色警示（第30条）+扣分（SGXM3-5）
	/

	
	
	（八十四）轨道工程作业车维护保养情况。
	1.抽查1台轨道作业车或盾构水平运输车进场验收资料。
2.抽查1台轨道作业车或盾构水平运输车维保记录。
	未组织进场验收的、或车辆检测报告超过有效期的
	施工单位
	责令停工+扣分（SGZZ5-1）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	扣分（JLZY3-5）
	/

	
	
	
	
	无车辆维保记录或记录不全的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGZZ3-2）
	/

	
	
	（八十五轨道工程作业车设置视频监控、超速报警装置情况。
	1.抽查1台轨道作业车或盾构水平运输车司机室视频监控情况及声光报警装置。
2.抽查1台轨道作业车超速报警装置。
	视频监控异常、无声光报警、超速报警速度值设定错误。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGZZ5-4）
	/

	
	
	（八十六轨道工程作业防溜措施。
	抽查1台轨道作业车或盾构水平运输车铁鞋配置、抽查车辆之间软连接、抽测防溜抓钩动作。
	防溜措施不满足要求的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGZZ5-4）
	/

	十六
	有限空间作业
	（八十七风险辨识、制度和流程。
	1抽查有限空间作业场所风险辨识记录。
2.抽查有限空间安全规章制度和作业流程。
	未全面辨识有限空间作业场所风险，并建档立册。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	未制定有限空间安全规章制度和作业流程。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM1-3）
	/

	
	
	（八十八应急管理。
	抽查有限空间作业应急预案、演练记录。
	未制定有限空间作业应急预案，未开展有限空间应急救援演练。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM3-13）
	/

	
	
	（八十九通风检测。
	抽查有限空间作业通风措施、有害气体检测记录。
	未经通风和检测合格，未执行“先通风、再检测、后作业”原则，进入有限空间作业。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第4条）+扣分（SGXM3-4）+启动行政处罚
	安全生产法第一百零二条

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+扣分（JLZJ10-7）
	/

	
	
	（九十）作业监护和通讯。
	1.抽查有限空间作业专人监护情况。
2.抽查是否配备必要通讯设备。
	有限空间作业无专人监护，未配备必要通讯设备。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第4条）+扣分（SGXM3-4）
	/

	
	
	
	
	
	监理单位
	责令整改+扣分（JLZJ10-7）
	/

	十七
	标准化
防护
	（九十一）临边洞口、设备设施标准化防护情况。
	抽查不少于3处“四口、五临边”、加工车间、塔吊基础、配电箱等设备设施防护情况。

	临边洞口及设备设施围护有3处以下防护不到位或未采用标准化定型式防护。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG5-18、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	临边洞口及设备设施围护有3处（含）以上防护缺失。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第17条）+扣分（SG5-18、SGXM3-15）
	/

	
	
	（九十二）防高处坠物标准化防护情况。
	抽查坠落半径范围内的人员进出通道口、起重机臂架回转范围内的安全防护情况。
	坠落半径范围内的人员进出通道口、起重机臂架回转范围内的安全防护不符合标准化要求的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG5-18、SGXM3-15）
	/

	
	
	
	
	未搭设坠落半径范围内的人员进出通道口防护棚或未搭设起重机臂架回转范围内的钢筋加工厂防护棚。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第25条）+扣分（SG5-18、SGXM3-15）
	/

	十八
	高处作业管理
	（九十三）高处作业安全防护措施落实情况。
	抽查不少于2名高处作业工人安全防护措施落实情况。
	现场未设置“生命绳”等安全带系挂设施。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM3-14）
	/

	
	
	
	
	有3名及以上高处作业人员未系安全带。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第17条）+扣分（SGXM3-9、SGZZ1-2）
	/

	
	
	（九十四）悬挑式操作平台、单榀钢桁架（屋架）、钢结构、网架安装防护情况。
	1.抽查悬挑式操作平台搁置点、拉结点、支撑点设置及与结构连接情况。
2.抽查单榀钢桁架（屋架）安装固定措施落实情况。
3.抽查钢结构、网架安装支撑结构及地基基础稳定情况。
	悬挑式操作平台搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上或未与结构做可靠连接的。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM3-14、SGZZ5-4）
	/

	
	
	
	
	单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM3-14、SGZZ5-4）
	/

	
	
	
	
	钢结构、网架安装时地基基础承载力和变形不满足设计要求，或未按设计要求设置防倾覆措施。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGXM3-14、SGZZ5-4）
	/

	
十九 
	
临时用电
	（九十五）临时用电系统验收、检查评定情况。
	1.首次监督抽查已投入使用临电系统的方案编审、验收情况。
2.抽查最近一次临电系统的每月复查测试记录（接地电阻、绝缘电阻、漏电动作参数测定）、检查评分表（JGJ59表B.14）。
3.抽查近期的临时用电的安装、巡检、维修、拆除工作记录。
	现场不能提供经审批通过的临电方案或验收记录的。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第19条）+扣分（SG3-2、SGXM3-2）
	/

	
	
	
	
	临电方案编制人不是电气工程技术人员或审批签章不符合要求的、或变更用电未补充图纸资料的。
	施工单位
	责令整改+扣分(SG3-2、SGXM3-2)
	/

	
	
	
	
	现场不能提供临电系统每月复查测试记录、检查评分表或电工工作记录的。
	施工单位
	责令整改+扣分(SG3-7)
	/

	
	
	
	
	项目经理未对临时用电相关工作记录每周检查、审核的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM1-6）
	/

	
	
	（九十六）施工现场外电线路防护情况。
	抽查外电线路与施工现场的道路、设备、设施的安全距离、防护情况。
	道路、设备、设施与外电线路安全距离不足未编制专项防护方案。
	施工单位
	责令停工+黄色警示（第25条）
	/

	
	
	
	
	道路、设备、设施与外电线路安全距离不足，防护设施未按照方案搭设，防护设施未办理验收。
	施工单位
	责令整改+黄色警示（第25条）
	/

	
	
	（九十七）配电箱及开关箱。
	1. 抽查1个总配电箱电器元件配置、漏电保护器动作参数、箱内接线以及PE线重复接地情况。
2.抽查3个分配电箱电器元件配置、箱内接线情况。
3.抽查不少于3台施工机具或设备及其开关箱，检查设备接线以及箱内电器元件配置、箱内接线情况。
	总配电箱漏电保护器动作参数不符合规定或者试跳不动作的、箱内无PE线的。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG3-2、SGXM3-2）。
	/

	
	
	
	
	总配电箱的进出PE线松动未可靠连接的、PE排未做重复接地的、电器元件未按规范配置的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG3-2、SGXM3-2）
	/

	
	
	
	
	分配电箱电器元件未按规范配置的、PE线进出不全的、PE线松动未连接可靠的
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM3-2）
	/

	
	
	
	
	开关箱箱漏电保护器动作参数不符合规定或者试跳不动作的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG3-2、SGXM3-2）
	/

	
	
	
	
	开关箱的进出PE线松动未可靠连接的、机具设备PE连接点未在外壳明显设置或连接不可靠的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM3-2）
	/

	
	
	
	
	交流弧焊机未使用二次空载降压保护器的。
	施工单位
	责令整改+黄色警示（第21条）+扣分（SGZZ5-4）
	/

	
	
	
	
	施工机具配电不符合“一机一闸一漏一箱”规定的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGZZ1-1）
	/

	
	
	（九十八）施工现场照明情况。
	抽查施工现场照明电压、安装高度的情况。
	特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）未使用符合要求的安全电压照明的。
	施工单位
	责令停工+扣分（SG3-2、SGXM3-2）+启动行政处罚
	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第十条、《安全生产法》第一百零二条

	
	
	
	
	室外220V灯具距地低于3m，或室内220V灯具距地低于2.5m的
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	（九十九）施工现场防雷情况。
	1.现场有外脚手架、起重机械的，抽查1-2处防雷措施。
2.有防雷保护要求的设备开关箱，抽查PE端是否有重复接地。
3、抽查收尾阶段建筑屋顶作业面是否需要防雷保护情况。
	外脚手架、起重机械等在相邻建筑物、构筑物的防雷装置保护范围以外未采取防雷措施。
	施工单位
	责令停工+扣分（SGZZ5-4）

	/

	
	
	
	
	外脚手架、起重机械拆除后的收尾阶段屋面施工，存在雷击隐患，周围无能覆盖该作业面防雷设施的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGZZ5-4）
	/

	
	
	
	
	设置有防雷保护的设备开关箱，PE线无重复接地的。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGXM3-2）
	/

	二十
	消防安全
	（一百）防火管理。
	1.抽查防火技术方案和消防应急预案编制情况。
2.抽查消防应急预案演练情况。
3.抽查动火管理情况。
4.抽查用气管理情况。
5.抽查消防检查情况。
	现场未编制防火技术方案。
	施工单位
	责令整改
	/

	
	
	
	
	现场未编制消防应急预或消防应急预案未落实每半年至少演练一次的规定。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG5-4）
	/

	
	
	
	
	动火作业未办理动火许可证。

	施工单位
	责令整改+扣分(SGZZ3-4)
	/

	
	
	
	
	氧气瓶或者乙炔瓶未安装减压器，或乙炔瓶未安装回火防止器，或氧气、乙炔气瓶间距＜5米或气瓶与明火距离＜10米未采取隔离措施。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGZZ5-4）
	/

	
	
	
	
	施工单位每月未按规定组织消防安全检查。
	施工单位
	责令整改+扣分（SG3-7）
	/

	
	
	（一百零一）临时消防设施。
	1.抽查施工现场模板、油漆、防水涂料、氧气瓶、乙炔瓶等易燃、易爆物品放置场所灭火器配置情况。
2.抽查消火栓泵专用配电线路设置情况。
3.当建筑高度大于24m或单体体积超过30000m³时，抽查室内消防给水系统设置情况。
4.临时消防给水系统水压力不满足要求时，抽查现场消火栓泵设置情况。
5.抽查1-2处特殊场所临时应急照明配备情况。
	施工现场模板、油漆、防水涂料、氧气瓶、乙炔瓶等易燃、易爆物品放置场所未配置灭火器。
	施工单位
	责令整改+扣分(SGXM5-15、SGZZ5-3)
	/

	
	
	
	
	消火栓泵专用配电线路未从总配电箱的总断路器上端接入。
	施工单位、监理单位
	责令整改+扣分（SG3-2、SGXM3-2、JLZJ3-1）
	/

	
	
	
	
	当建筑高度大于24m或单体体积超过30000m³时，室内未设置消防给水系统。
	施工单位、监理单位
	责令整改+扣分(SGXM5-15、SGZZ5-3、JLZJ3-1)
	/

	
	
	
	
	临时消防给水系统水压力不满足要求时，未设置互为备用的2个消火栓泵。
	施工单位、监理单位
	责令整改+扣分(SGXM5-15、SGZZ5-3、JLZJ3-1)
	/

	
	
	
	
	特殊场所未配备临时应急照明。
	施工单位
	责令整改+扣分(SGXM5-15、SGZZ5-3)
	/

	
	
	（一百零二）工人宿舍充电方式、施工现场安全网燃烧性能、办公区或生活区板房所用材料燃烧性能。
	1.抽查工人宿舍充电方式。
2.抽查安全网燃烧性能见证复验报告。
3.抽查板房所用材料燃烧性能见证复验报告。

	工人宿舍有私接插座现象。
	施工单位、监理单位
	责令整改+黄色警示（第24条）+（SGXM3-15、JLZJ3-1）
	/

	
	
	
	
	安全网已经进行张挂，未提供燃烧性能复验报告或者复验报告结论不合格。
	施工单位、监理单位
	责令整改+黄色警示（第23条）+扣分(SGXM3-10、JLZJ3-1)
	/

	
	
	
	
	现场办公区或者生活区板房已经搭设，未提供板房材料燃烧性能复验报告或者复验报告结论不合格。
	施工单位、监理单位
	责令整改+黄色警示（第23条）+扣分（SG3-2、SGXM3-2、JLZJ3-1）
	/

	
	
	（一百零三）施工机具充电房或充电柜设置情况。
	1.抽查充电房或充电柜设置情况。
2.抽查施工机具实际充电方式。
	施工现场未设置充电房或充电柜。
	施工单位
	责令整改+扣分(SGZY5-2)
	/

	
	
	
	
	现场发现有施工机具不在充电房或充电柜充电现象。
	施工单位
	责令整改+扣分（SGZZ5-4）
	/
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